|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разъем** | **PIN** | **PIN NAME** | **DE817030** | **DE817020** |
| J1 | 1A | J1-PETINJ3-INJ | Бензиновая форсунка №3 оранжевый |  |
| J1 | 1B | J1-PETINJ3-ECU | Бензиновая форсунка №3 фиолетовый |  |
| J1 | 1C | J1-PETINJ4-INJ | Бензиновая форсунка №4 оранжевый |  |
| J1 | 1D | J1-PETINJ4-ECU | Бензиновая форсунка №4 фиолетовый |  |
| J1 | 1E | J1-KEY | Не используется | K line-OBD |
| J1 | 1F | J1-RPM | Сигнал оборотов |  |
| J1 | 1G | J1-VBATT | Аккумулятор +12V |  |
| J1 | 1H | J1-ACTUATOR-POSITIVE | +12V форсунки 1, 4 и клапан под капотом |  |
| J1 | 2A | J1-PETINJ2-ECU | Бензиновая форсунка №2 фиолетовый |  |
| J1 | 2B | J1-MAP | MAP |  |
| J1 | 2C | J1-GASTEMP | Температура газа |  |
| J1 | 2D | J1-P1 | Давление газа |  |
| J1 | 2E | J1-KLINE | KLINE на диагностику и кнопку |  |
| J1 | 2F | J1-PETINJPOSI | Замок зажигания |  |
| J1 | 2G | J1-VBATT | Аккумулятор +12V |  |
| J1 | 2H | J1-ACTUATOR-POSITIVE | +12V форсунки 2, 3 и клапан на баллоне |  |
| J1 | 3A | J1-PETINJ2-INJ | Бензиновая форсунка №2 оранжевый |  |
| J1 | 3B | J1-H2OTEMP\_BRC | Температура редуктора |  |
| J1 | 3C | J1-OXY1IN | Лямбда |  |
| J1 | 3D | J1-CANL | Не используется | ODB - CANL |
| J1 | 3E | J1-CANH | Не используется | ODB - CANH |
| J1 | 3F | Vsens | +5V на датчики и переключатель |  |
| J1 | 3G | J1-SV-REAR | Массы датчиков |  |
| J1 | 3H | J1-SV-FRONT | +12V на диагностический разъем |  |
| J1 | 4A | J1-PETINJ1-ECU | Бензиновая форсунка №1 фиолетовый |  |
| J1 | 4B | J1-PETINJ1-INJ | Бензиновая форсунка №1 оранжевый |  |
| J1 | 4C | J1-INJ1-GAS | Газовая форсунка №1 |  |
| J1 | 4D | J1-INJ2-GAS | Газовая форсунка №2 |  |
| J1 | 4E | J1-INJ3-GAS | Газовая форсунка №3 |  |
| J1 | 4F | J1-INJ4-GAS | Газовая форсунка №4 |  |
| J1 | 4G | GND | Масса |  |
| J1 | 4H | GND | Масса |  |